
1. Prueba Motor 1 (M2):



Encoder ultimo acoplado

Los valores de corriente se siguen recibiendo ruidosos, o por alguna razón la medida análoga no se toma en el momento adecuado.

1. CONTROL 2 MOTORES

